|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | www.zdp.pwz.pl | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych** **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80 Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374Bank Pekao S.A. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:ZP-2/2020 | Data:22.04.2020 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-2/2020 pn. ***„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”***

Zamawiający informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację jaką frakcję kruszywa w konstrukcji nawierzchni Typ 1b (odtworzenie nawierzchni jezdni) Wykonawca ma przyjąć w wycenie.
2. Projekt Wykonawczy zakłada wykonanie odwodnienia liniowego. Zwracamy się z prośbą o informację na temat długości systemu. Prosimy o podanie długości wraz z uwzględnieniem skrzynki odpływowej.
3. Projekt Wykonawczy w opisie wykonania drenokolektorów zakłada wykonanie klap zwrotnych na dolotach do studni połączeniowych. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy klapy zwrotne wchodzą w skład zamówienia. Jeśli tak, prosi o podanie szczegółowych informacji/parametrów wraz z uwzględnieniem ich ilości.
4. Projekt Wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zakłada wykonanie rurociągów z rur PVC litych lub perforowanych sączących 360o w zakresie średnic DN200-DN315.

W Przedmiarze robót uwzględnione zostały kanały ze strukturalnych rur PP, SN8, perforowanych z filtrem PP.

Prosimy o informację, czy do systemu zastosować należy rury PP, SN8 z perforacją 360o z ręcznym owinięciem geowłókniną czy rury PP SN8 z perforacją 360o z fabrycznie nawiniętym filtrem z geowłókniny.

1. Projekt Wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zakłada wykonanie barieroporęczy oraz bariery drogowej na przepuście pod drogą w km 1+391. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat długości przedmiotowych barier.
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie poniższych parametrów dla barieroporęczy i bariery drogowej na przepuście pod drogą w km 1+391:

- poziom powstrzymywania (parametr N)

- szerokość pracująca (parametr W)

- odległość między słupkami

- waga systemu (w kg/mb)

Na podstawie uwzględnionego w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej typu Wykonawca nie może dobrać odpowiedniego systemu.

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zakłada wykonanie wygrodzeń typu U-12a. Wykonawca prosi o informację, czy przedmiotowe wygrodzenia wchodzą w skład zamówienia. Jeśli tak, prosimy
o podanie długości barierek i informację o technologii wykonania.

Odpowiedź zamawiającego:

Odp. Ad. 1. Należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

Odp. Ad. 2. Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem i załączonym plikiem: 0002\_2020\_PW\_SKD-01\_297x900\_odpowiedzi\_3.pdf w km 0+355.

Odp. Ad. 3. Nie należy montować klap zwrotnych.

Odp. Ad. 4. Należy zastosować rury PVC lub PP z fabrycznie nawiniętym filtrem

z geowłókniny.

Odp. Ad. 5. Oznakowanie (w tym bariery) należy wykonać zgodnie z załączonym zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, który przedstawiony został w załączonych plikach: 0002\_2020\_SOR\_Radonice\_opis\_Zatwierdzony\_odpowiedzi\_3.pdf, SOR\_Radonice\_RYS\_Zatwierdzony\_odpowiedzi\_3.pdf. Zamawiający zamieszcza na stronie skorygowany przedmiar jako materiał pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego (plik 0002\_2020\_Radonice\_Żukówka\_przedmiar robót\_20.04.21\_odpowiedzi\_3).

Odp. Ad. 6. Minimalne cechy funkcjonalne bariery powinny wynosić:

- poziom powstrzymywania - N2,

- szerokość współpracująca – W5,

- rozstaw słupków 4 m jednakże zgodnie z deklaracją producenta dla zastosowanego typu barier,

- waga bariery zgodnie z deklaracją producenta dla zastosowanego typu barier.

Odp. Ad. 7. Bariery U-12a nie są objęte projektem.

Zamawiający informuje również, że poniższe pliki można pobrać ze strony [www.zdp.pwz.pl](http://www.zdp.pwz.pl) gdzie zostały opublikowane wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania.

1. 0002\_2020\_PW\_SKD-01\_297x900\_odpowiedzi\_3.
2. 0002\_2020\_Radonice\_Żukówka\_przedmiar robót\_20.04.21\_odpowiedzi\_3.
3. 0002\_2020\_SOR\_Radonice\_opis\_Zatwierdzony\_odpowiedzi\_3.
4. 0002\_2020\_SOR\_Radonice\_RYS\_Zatwierdzony\_odpowiedzi\_3