|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374  Bank Pekao S.A. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-2/2020 | Data:  22.04.2020 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-2/2020 pn. ***„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”***

Zamawiający informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki betonowej (zgodnie z poz. 159 d.2.5 przedmiaru) czy z elementów prefabrykowanych (zgodnie z rys. PW\_PN-01)?

2. Proszę o uzupełnienie rysunku szczegółów kanalizacji deszczowej o studnie rewizyjne z PP o śr. 600 oraz studnie żelbetowe o śr. 1000.

3. Czy odtworzenie, bram oraz furtek ogrodzeń należy wykonać z nowych materiałów?

4. W projekcie wykonawczym drogowym zamieszczone zostały dwa rysunki o takim samym numerze (tj. PW\_SK-01) różniące się od siebie szczegółem ścieku podchodnikowego. Który typ ścieku należy przyjąć do wyceny?

5. Czy krawężniki najazdowe powinny mieć wymiar 15x22 (zgodnie z rys. PW\_SK-01) czy 15x30 (wg poz. 155 d.2.5 przedmiaru)?

6. Zgodnie z rys. PW\_SK-03 wlot i wylot przepustu pod zjazdem ma zostać zakończony zbrojoną ścianką skośną. Czy takie same zakończenia należy wycenić dla przepustów nie usytuowanych pod zjazdami (przepust P-1, P-4, P-9)?

Odp. Ad. 1. Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z elementów prefabrykowanych zgodnie z rysunkiem PW\_PN-01\_297x420.pdf.

Odp. Ad. 2. Zamawiający informuje, że rysunek został załączony do pisma z poprzednimi odpowiedziami (odpowiedź na pytanie 2) i oznaczony 0002\_2020\_PW\_SKD-01\_297x900\_odpowiedzi\_3. Rysunek można również pobrać ze strony [www.zdp.pwz.pl](http://www.zdp.pwz.pl) z zakładki, w której opublikowane jest niniejsze postępowanie.

Odp. Ad. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych rozbiórek ogrodzeń kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania pasa drogowego, również istniejących bram i furtek. Odtworzenie ogrodzeń (w tym bram i furtek) dotyczy wykonania ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających teren posesji po rozbiórce ogrodzeń. Docelowe ogrodzenia realizować będą poszczególni właściciele ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania za wywłaszczone grunty oraz naniesienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzeń tymczasowych z siatki ogrodzeniowej, bądź ogrodzeń systemowych jak również wykonanie ogrodzeń z elementów rozbiórkowych w uzgodnieniu z właścicielem posesji.

Odp. Ad. 4. Należy przyjąć do wyceny ściek podchodnikowy z płytą w ramie z kątownika.

Odp. Ad. 5. Krawężniki najazdowe powinny mieć wymiar 15x22 cm.

Odp. Ad. 6. Należy wycenić takie same wloty i wyloty jak dla przepustów usytuowanych pod zjazdami z uwzględnieniem odpowiednich średnic.