|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ae-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374  Bank Pekao S.A. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-30/2018 | Data:  11.01.2019 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-30/2018 ***„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W ul. Rajdowa w m. Konotopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia na odcinku ok. 1100mb., gm. Ożarów***

Zamawiający informuje, że w dniach 04.01.2019 r. oraz 07.01.2019 od wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące toczącego się postępowania. Zgodnie z art., 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986) zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytania z dnia 4.01.2019r.

1. Dla jakiej kategorii ruchu drogi należy przewidzieć mm-a;

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W WYCENIE MMA DLA KR3-6

1. Jaka ma być średnica studzienek z tworzywa – brak w dokumentacji;

NALEŻY WYKONAĆ STUDZIENKI BETONOWE. SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ZAMIESZCZONO NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO W PLIKU O NAZWIE SZCZEGÓŁ WPUST

1. Jak należy wykonać umocnienie wylotów przykanalików (poz. 11 opz w siwz) – brak rys. szczegółowego,  czy tak samo jak rów (poz. 30 opz w siwz);

WYLOT PRZYKANALIKA NALEŻY UMOCNIĆ PŁYTAMI AŻUROWYMI WYPEŁNINYMI BETONEM C12/15

1. Z jakich rur i o jakiej sztywności obw. (SN 8, czy 10) należy wykonać przykanaliki - PP (przedmiar) czy PVC (dokumentacja).

PRZYKANALIKI NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PP SN 10

1. Prosimy o poprawienie w przedmiarze ilości wykopów pod przykanaliki z 5,2 na ok. 45 m3 ( poz. 26+poz. 27 przedmiaru)

ILOŚĆ  WYKOPÓW POD PRZYKANLIKI ZAWARTA W PRZEDMIARZE ROBÓT JEST POPRAWNA. PRZYKANALIKI ZLOKALIZOWANE SĄ POD KONSTRUKCJAMI PRZEWIDZIANYMI DO ROZBIÓRKI DLATEGO POZOSTAŁA DO WYKONANIA ILOŚĆ WYKOPÓW JEST NIEWIELKA.

1. Prosimy o udostępnienie sst

SST ZAMIESZCZONO NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO W PLIKACH O NAZWIE SST RAJDOWA  I SST OZNAKOWANIE

1. Czy kosztorys ofertowy musi zawierać odrębnie etap 1 i 2 czy obmiary można zsumować łącznie.

KOSZTORYS OFERTOWY NALEŻY SPORZĄDZIĆ ZARÓWNO DLA 1 JAK I 2 ETAPU.

Odpowiedzi na pytania z dnia 7.01.2019r.

1. Czy materiały rozbiórkowe staja się własnością Wykonawcy?

ELEMENTY OGRODZENIA PO JEGO ROZBIÓRCE NALEŻY PRZEKAZAĆ WŁAŚCICIELOWI POSESJI. MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA W PRZYPADKU BEZPOŚREDNIEJ  DECYZJI PRZEDSTAWICIELA INWESTORA NA BUDOWIE NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU NA TEREN BAZY ZDP W UMIASTOWIE GM. OŻARÓW MAZOWIECKI. POZOSTAŁE MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

1. Na planie sytuacyjnym drogowym jest zaznaczone jedno ogrodzenie do przestawienia (nie ujęto w przedmiarze robót). Prosimy o podanie przedmiaru robót i materiału do rozbiórki.

OGRODZENIE PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI WYKONANE JEST Z ELEMENTÓW STALOWYCH WYPEŁNIONYCH SIATKĄ NA PODMURÓWCE BETONOWEJ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ROZEBRAĆ OGRODZENIE I PRZEKAZAĆ NIE USZKODZONE ELEMENTY Z ROZBIÓRKI WŁAŚCICIELOWI POSESJI. NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO ZAMIESZCZONO POPRAWIONY PRZEDMIAR W PLIKU O NAZWIE PRZEDMIAR RAJDOWA ETAP 1- DROGOWY OSTATECZNY.

1. Czy ogrodzenie należy odtworzyć z materiałów rozbiórkowych, czy należy użyć nowych materiałów – prosimy o podanie jakich.

OGRODZENIE NALEŻY ODTWORZYĆ JAKO TYMCZASOWE DLA ZABEZPIECZENIA TERENU ROZGRODZONEJ POSESJI. DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE OGRODZENIA Z ELEMNTÓW ROZBIÓRKOWYCH ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA POSESJI.

1. Jakimi materiałami należy umocnić rów w obrębie wylotu przykanalika?

WYLOT PRZYKANALIKA NALEŻY UMOCNIĆ PŁYTAMI AŻUROWYMI WYPEŁNINYMI BETONEM C12/15

1. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu (zamieszczony jest tylko spis treści).

NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO ZAMIESZCZONO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W PLIKACH O NAZWACH: SOR OPIS, SOR1 I SOR2

1. Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

PIELĘGNACJĘ TRAWNIKÓW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SST D.06.00.00

1. Czy w ramach projektowanych robót występuje konieczność przebudowy i zabezpieczenia kolidujących mediów (np. sieci gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary.

W PROJEKCIE NIE WYSTĘPUJE KONIECZNOŚĆ PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA MEDIÓW

1. Czy zjazdy mają być obramowane krawężnikami betonowymi 15x30cm czy opornikami betonowymi 12x25cm?

ZJAZDY NALEŻY OBRAMOWAĆ KRAWĘŻNIKIEM BETONOWYM 15X30CM

1. Czy oznakowanie poziome należy wykonać masami chemoutwardzalnymi?

OZNAKOWANIE POZIOME NALEŻY WYKONAĆ JAKO CIENKOWARSTWOWE ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAWARTYMI W SST D.07.01.01

1. Prosimy o zamieszczenie STWiORB.

SST ZAMIESZCZONO NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO W PLIKACH O NAZWIE SST RAJDOWA  I SST OZNAKOWANIE

1. Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych gruntów.

BADANIA GEOTECHNICZNE ZAMIESZCZONO NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO W PLIKU O NAZWIE 0030\_Geotechnika11.01.2019

1. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie wymiany gruntów? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

PROJEKT NIE ZAKŁADA WYMIANY GRUNTÓW

1. Czy warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego zawiera dodatki ulepszające np.: polimery, SMA?

WARSTWĘ ŚCIERALNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU ASFALTOWEGO (nie modyfikowanego) DLA KR3-6

1. Czy istniejącą wiatę przystankową należy przestawić, czy też ustawić nową wiatę przystankową – jeżeli tak, prosimy o podanie typu i rozmiary wiaty.

ISTNIEJACĄ WIATĘ NALEŻY PRZESTWIĆ

1. Czy pod projektowanymi zjazdami występują przepusty. Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

POD ZJAZDAMI NIE WYSTĘPUJĄ PRZEPUSTY

1. Czy przykanalik ma być wykonany z rur PVC czy PP?

PRZYKANALIKI NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PP SN10

1. Prosimy o podanie średnicy studni ściekowej, głębokości całkowitej studni, materiału (beton, tworzywo).

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ZAMIESZCZONO NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO W PLIKU O NAZWIE SZCZEGÓŁ WPUST

1. Prosimy o podanie usytuowania ścieku betonowego korytkowego i załączenie szczegółu.

JEST TO ŚCIEK SKARPOWY UŁOŻONY W KM 0+677,5 ODBIERAJĄCY WODĘ ZE ŚCIEKU ULICZNEGO I WPROWADZAJĄCY DO ROWU. NALEŻY GO WYKONAĆ WEDŁUG KPED.

1. Prosimy o podanie przedmiaru robót na ułożenie płytek dotykowych 40x40x7cm (przejścia dla pieszych).

PŁYTKI NALEŻY UŁOŻYĆ NA DŁUGOŚCI PRZEJŚC DLA PIESZYCH (2 RZĘDY) ORAZ NA DŁUGOŚCI PERONÓW (1 RZĄD). POWIERZCHNIA PŁYTEK DOTYKOWYCH JEST ZAWARTA W POZ. 51; 52; 53; 54 PRZEDMIARU ROBÓT

1. Producenci materiałów budowlanych udzielają gwarancji na materiały na max. okres 5 lat. Prosimy o dopisanie w umowie w par.16 pkt.1.ppkt.2) zapisu o treści: gwarancja na materiały zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta materiałów.

ZAMAWIJĄCY NIE PRZYCHYLASIĘ DO PROŚBY WYKONAWCY.